**Ištraukimo ventiliatorius MMP-S**

Ištraukimo ventiliatorius MMP-S idealiai tinkantis ištraukti orą iš mažų ir vidutinio dydžio gyvenamųjų patalpų, biurų, ar komercinių patalpų, turintis 100 mm diametro ašinį ventiliatorių. Dėka dvigubai izoliuoto elektrinio variklio bei dvigubai kapsuliuotų rutulinių guolių, ištraukimo ventiliatorius tarnaus iki 30 000 veikimo valandų. Šiuos ventiliatorius galima montuoti Šiuos prietaisus galima montuoti ant sienų / panelių, lubų.

**Techninės savybės:**

* Apsaugos klasė: IPX4;
* Maksimalus našumas: 169 m³/h;
* Ventiliatoriaus galia: 18 W;
* Maksimali aplinkos temperatūra: 60 oC;
* Maksimalus apsisukimų skaičius: 2750 min-1;
* Maksimalus garso lygis dB(A): 32;
* Prietaiso cilindro skersmuo 100 mm;